施行指針様式第5号

直結増圧式給水装置調書

建物階数

住戸数

配水管口径・管種

㎜

給水管口径

㎜

口径

子メーター

㎜

（私設は（　）表示）

計画使用水量

水圧

増圧装置

メーカー名

型式

性能・仕様

仕様

メーカー名

型式

管理人

管理方法

検針方法

　　㎜　　　戸

　　㎜　　　戸

給水形態

最高給水栓高

ｍ

新メーター

有　・　無

有　・　無

増圧装置２次側の給水管や給水器具等の損失水頭（ｈ４）

減圧式逆流防止器

増圧装置と末端最高位の給水器具との高低差（ｈ５）

末端最高位の給水器具を使用するために必要な圧力（Ｐ’）

総損失水頭（ｈｔ）　　ｈｔ＝ｈ1+ｈ2+ｈ3+ｈ4+ｈ5

増圧装置設置場所　　　地上　　階　　・その他（　　　　　　　　　　）

設計水圧（ＰＯ）

ｍ

配水管と増圧装置との高低差（ｈ１）

増圧装置１次側の給水管や給水器具の損失水頭（ｈ２）

増圧装置の損失水頭（ｈ３）

1日最大使用水量　　　　　　　　　　　㎥/日

瞬時最大流量　 ㍑/min

末端設定水圧 MPa

設計水圧　　　　　　　　　　　　　　　MPa

地上　　 　階　　　 　　地下　　　　 　　　階

単身住宅　　　戸　　　・　　　一般住宅　　　　　戸

増圧方式のみ　　　　　　・　直圧・増圧併用方式

直圧系統　　階～　階（　　戸）　　増圧系統　　階　　～　　階（　　戸）

量水器バイバスユニット

有　　・　　無